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Présentation du sujet

Ce TP à pour but : 

· L’observation d’un chant de tôle cisaillée
· La notion de section cisaillée

· La recherche d’un effort de coupe
On vous donne :

· Cisaille guillotine « Bombled » et son dossier machine

· Chutes de tôle S235 ep. 1mm et 10 mm.

· Ressource informatisée : site ARCELOR, (caractéristiques des aciers de construction)

TRAVAIL DEMANDE
1 . Régler la CN pour cisailler une tôle ep. 1 mm (Cote de mise en butée = 100), observer la lame supérieure et relever les paramètres de réglages.




2. Régler la CN pour cisailler une tôle ep. 10 mm, (Cote de mise en butée = 100)

, observer la lame supérieure et relever les paramètres de réglages.


3. Quelle est l’incidence de l’épaisseur sur l’angle d’inclinaison de la lame : 


4. Observer et schématiser çi-dessous la surface de tôle ep. 10 mm cisaillée.


5. Si les lames étaient parallèles, que serait l’effort de cisaillage (Fc) pour couper une tôle  S235 ep10 mm de longueur 1m ?


Rappel de la formule générale     :                  F = P x S 

où F est l’effort de coupe à fournir par la machine, 


ici on le notera Fc : effort de coupe

P la pression ou contrainte à appliquer pour rompre la tôle, 

ici on prend en compte la résistance au cisaillement ou au glissement de la matière (Rc ou Rg avec Rg = 4/5Rm), 
et S la section sur laquelle est appliquée l’effort 
ici on la notera Sc : section cisaillée




         


Pour les calculs, retrouver Rm du S235 sur le site de ARCELOR

http://www.arcelor.com/fcse/prg/selfware.pl?id_sitemap=148&language=EN
6. Dans le cas de lames inclinées d’un angle α, que devient cet effort de coupe ?








7. Quelle est l’utilité de l’angle d’inclinaison entre les lames (angle d’attaque)
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STRUCTURES METALLIQUES	





COMPETENCES ASSOCIEES





Analyser les moyens du parc machines


Décider de l'adaptation des moyens du parc				


Définir les possibilités d'insertion de nouvelle fabrication


				








DESCRIPTIF





- Mise en œuvre des machines de découpage mécanique de l’atelier 


- Connaissance des capacités machine





CI 1- DEBIT MECANIQUE 	





Effort de coupe en cisaillage








CENTRE D’INTERET					





DUREE   2 h








SUPPORT : Cisaille guillotine Bombled








Chant cisaillé





Tôle à cisailler de section Sc


Sc = 





Lame >





Lame <





E = 10 mm 





L = 1 m





Fc = …………………………….





Tôle à cisailler de section Sc


Sc = 





α








Lame >





Lame <





Fc = …………………………





FORMALISATION DES CONNAISSANCES





Fc = …………………………
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