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Présentation du sujet

Ce TP a pour but : 

L’observation d’une tôle poinçonnée

Le montage et l’utilisation du dévétisseur métallique
La notion de section (ou surface) poinçonnée

La recherche d’un effort de poinçonnage.

On vous donne :

Poinçonneuse « RAINER » et son dossier machine

Chutes de tôle S235 ep. 2 mm et 5 mm.

Ressources informatisée : site ARCELOR, (caractéristiques des aciers de construction)

TRAVAIL DEMANDE

1 . Monter poinçon/matrice rond 40 mm. Poinçonner une tôle ep. 2 mm. Observer la zone poinçonnée et représenter la ci dessous.






2. Calculer la surface découpée ou poinçonnée (notée Sp).




3. Essayer de poinçonner dans les mêmes conditions une tôle ép. 5 mm. Que constatez-vous ? : 



4. Calculer l’effort de poinçonnage d’une tôle en S235 ep.2mm pour un trou rond de 40mm.
Rappel de la formule générale     :                  F = P x S 

où F est l’effort à fournir par la machine, 




ici on le notera Fp : effort de poinçonnage

P la pression ou contrainte à appliquer pour rompre la tôle, 

ici on prend en compte la résistance au cisaillement ou au glissement de la matière (Rc ou Rg avec Rg = 4/5Rm), 
et S la section sur laquelle est appliquée l’effort 

ici on la notera Sp : section poinçonnée

Pour les calculs, retrouver Rm du S235 sur le site de ARCELOR

http://www.arcelor.com/fcse/prg/selfware.pl?id_sitemap=148&language=EN


5. Quel serait selon vous, l’effet d’une lubrification de la tôle avant poinçonnage ?


6. Rechercher le diamètre minimum du poinçon en fonction de l’épaisseur. 

Lors de l’opération de poinçonnage, le poinçon est soumis à un effort de …………………….., la tôle, elle, à un effort de .....................................................................

Si la résistance à ……………………. du poinçon (notée Rpc) est inférieure à l’effort de poinçonnage réparti sur la section du poinçon (cad. si Rpc< (Fp/S))  alors, 
le poinçon risque de ………………………………….

 Quelles relations vérifient les réactions suivantes ?
      Poinçon








Tôle
Pour qu’il résiste





       pour qu’elle cède à l’effort tranchant


En déduire la relation entre le ( du poinçon et l’épaisseur de la tôle :
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STRUCTURES METALLIQUES	





COMPETENCES ASSOCIEES





Analyser les moyens du parc machines


Décider de l'adaptation des moyens du parc				


Définir les possibilités d'insertion de nouvelle fabrication


				








DESCRIPTIF





- Mise en œuvre des machines de découpage mécanique de l’atelier 


- Connaissance des capacités machine








CI 1- DEBIT MECANIQUE 	





Effort de poinçonnage








CENTRE D’INTERET					





DUREE   2 h








SUPPORT : Poinçonneuse RAINER








Tôle








Débouchure








Fp = …………………………….





D ≥














FORMALISATION DES CONNAISSANCES





FORMALISATION DES CONNAISSANCES





Fp = …………………………….
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