Tuyauterie industrielle

Deuxième partie

représentation symplifiée des tuyauteries 

en perspective isométrique
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Les angles de perspective sont égaux 
et font un angle de 120°.


a = b = c = dimension x 0.82

La représentation doit donner une image parfaitement lisible quitte à modifier les dimensions de représentation.

Généralement l'isométrie sera représentée à une échelle sans tenir compte du coefficient de réduction 0.82

Le plan de représentation horizontal est défini par les axes ox et oy.

Les plans verticaux par ox, oz d'une part et par oy, oz d'autre part.

Par convention le nord se trouve toujours en coïncidence avec l'axe ox.

Les symboles représentatifs des accessoires sont ceux définis par la norme 
NF EN ISO 6412-2  -juillet 19995- (NF E 04 118-2)

Les actionneurs de robinets ne sont pas nécessairement représentés.

Pour les réductions les dimensions nominales doivent être inscrites (DN200/DN100)
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Exemple de représentation
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Brides 

a) verticales

b) horizontales

Changement de direction à 90°

dans un plan horizontal

dans un plan vertical

Changement de direction quelconque
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a) dans le plan horizontal

b) dans le plan vertical

Tracer et hachurer en trait fin le triangle 
rectangle spécifiant le changement de 
direction en indiquant l’angle droit.
Les hachures sont parrallèles aux lignes
isométriques.
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dans un plan quelconque

Cotation
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Quelle interprétation faut-il donner à cette isométrie?
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Coter les projections du tube oblique sur les axes principaux





Les cotes surabondantes sont entre parenthèses
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