Concours général 2005

Difficultés techniques posées pour 

la réalisation de la trémie doseuse

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



TUYAUTERIE :

Assemblage des éléments de la tuyauterie : Respect des contraintes dimensionnelles

CORPS :

Mise en forme du cône Rep. 1.1 par plis successifs. 
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FOND :

Traçage des tubes Rep. 2.4 à l’aide d’un gabarit extérieur

Découpage  après traçage.

[image: image5.jpg]



TREMIE :

Mise en forme d’une surface composée à bases hors axes.

Difficultés spécifiques liés au travail de l’inox. 
Exploitations techniques :

	Exploitations techniques
	Niveau BEP :


	Niveau BAC PRO :

	Tuyauterie
	
	

	Assemblage des éléments
	
	X

	Corps
	
	

	Mise en forme du cône
	X
	X

	Fond
	
	X

	Traçage des tubes
	X
	X

	Trémie
	
	

	Mise en forme de la surface composée
	
	X

	Travail de l’inox
	
	X

	
	
	

	
	
	


