Concours général 2006

Difficultés techniques posées pour 

la réalisation de l’ensacheuse suspendue
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BLOC FIXE 1 :

Assemblage des tiges de guidage : Respect des contraintes dimensionnelles et géométriques en vue d’un coulissement parfait avec la partie Bloc fixe 2

BLOC MOBILE 2 :


Sens de roulage du cylindre extérieur Rep. 2d

Roulage du cône Rep. 2j : Réalisation des lumières après formage pour permettrent l’utilisation d’une rouleuse (avec guide)

Ordre de montage et de soudage : conception en double ‘peau’
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SUPPORT TUBULAIRE 3 :




Mise en forme des tubes coudés Rép. 3b

Assemblage de l’ensemble : l’absence de montage de fabrication rend difficile un assemblage en ‘l’air’.

Exploitations techniques :

	Exploitations techniques
	Niveau BEP :


	Niveau BAC PRO :

	Bloc fixe 1
	
	

	Assemblage des tiges de guidages
	
	X

	Bloc mobile 2
	
	

	Sens de roulage
	X
	X

	Roulage du cone Rep.2j
	
	X

	Ordre de montage
	
	X

	Support tubulaire 3
	
	

	Mise en forme des tubes coudés
	X
	

	Assemblage de l’ensemble
	
	X

	
	
	

	
	
	


